[붙임7]

승강기 이용자의 준수사항

□ 제17조(엘리베이터 이용자의 준수사항) 엘리베이터 이용자는 다음     각 호의 이용자 안전수칙을 준수해야 한다.

<엘리베이터 안전이용 수칙>

1. 엘리베이터 출입문에 충격을 가하지 않아야 한다.

2. 엘리베이터 출입문에 손이나 발을 대지 않아야 한다.

3. 엘리베이터 출입문을 강제로 열지 않아야 한다.

4. 엘리베이터 출입문이 완전히 열린 후에 타거나 내려야 한다.

5. 엘리베이터에서는 뛰거나 장난치지 않아야 한다.

6. 정원 또는 정격하중을 준수하여 엘리베이터를 이용해야 한다.

7. 어린이나 노약자는 보호자와 함께 엘리베이터를 이용해야 한다.

8. 엘리베이터에 갇힌 경우에는 임의로 판단하여 탈출을 시도하지 않아야 한다. 이 경우 비상  통화장치를 통해 외부에 구출을 요청하고 차분히 기다려야 하며, 구출활동 중에는 구출자의  지시에 따라야 한다.

9. 검사에 불합격 하였거나 운행이 정지된 엘리베이터의 경우에는 임의로 이용하지 않아야  한다.

10. 화재 또는 지진 등 재난이 발생한 경우에는 엘리베이터를 이용하지 않아야 한다. 다만,  피난용 엘리베이터의 경우에는 승강기 안전관리자 등 통제자의 지시에 따라 이용할 수 있다.

11. 화물용 엘리베이터의 경우에는 화물 취급자 또는 조작자 한 명만 탑승해야 한다.

12. 소형화물용 엘리베이터의 경우에는 탑승하지 않아야 한다.

13. 자동차용 엘리베이터의 경우에는 출입문과 충돌하지 않도록 운전에 주의해야 한다.

14. 줄넘기, 애완동물의 목줄 등이 엘리베이터의 출입문에 끼이지 않도록 주의해야 한다.

15. 그 밖에 이물질을 버리거나 담배를 피우는 등 타인에 피해가 되는 행위를 하지 않아야  한다.

□ 제18조(에스컬레이터 또는 무빙워크 이용자의 준수사항) 에스컬레     이터 또는 무빙워크 이용자는 다음 각 호의 이용자 안전수칙을 준     수해야 한다.

<에스컬레이터 또는 무빙워크 안전이용 수칙>

1. 에스컬레이터 또는 무빙워크에서는 뛰지 않아야 한다.

2. 에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크에서는 걷지 않아야 한다.

3. 디딤판의 노란 안전선 안에 탑승하여 에스컬레이터 또는 무빙워크를 이용해야 한다.

4. 에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크를 이용할 때에는 손잡이를 잡고 이용해야 한다. 다만,  쇼핑카트를 실을 수 있도록 특수하게 제작된 경사형 무빙워크의 경우에는 쇼핑카트 손잡이를  잡고 이용해야 한다.

5. 쇼핑카트를 가지고 무빙워크를 이용하는 경우에는 출구에서 힘껏 쇼핑카트를 밀어주어야  한다.

6. 에스컬레이터 또는 무빙워크 손잡이 난간 밖으로 몸을 내밀지 않아야 한다.

7. 에스컬레이터 또는 무빙워크 손잡이 난간에 몸을 기대지 않아야 한다.

8. 에스컬레이터 또는 무빙워크가 운행하는 반대 방향으로 탑승하지 않아야 한다.

9. 유모차 또는 수레 등을 가지고 에스컬레이터 또는 무빙워크에 탑승하지 않아야 한다. 다만,  유모차 또는 수레 등을 실을 수 있도록 특수하게 제작된 에스컬레이터 또는 무빙워크의  경우에는 승강기 안전관리자 등 관리자의 안내에 따라 이용해야 한다.

10. 휠체어 또는 전동 스쿠터 등에 탑승한 사람은 에스컬레이터 또는 무빙워크를 이용하지  않아야 한다. 다만, 휠체어 또는 전동 스쿠터 등을 실을 수 있도록 특수하게 제작된 에스컬레이터 또는 무빙워크의 경우에는 승강기 안전관리자 등 관리자의 안내에 따라 이용할 수 있다.

11. 검사에 불합격 하였거나 운행이 정지된 에스컬레이터 또는 무빙워크의 경우에는 임의로  이용하지 않아야 한다.

12. 에스컬레이터 또는 무빙워크 비상정지 버튼을 임의로 누르지 않아야 한다.

13. 그 밖에 이물질을 버리거나 담배를 피우는 등 타인에 피해가 되는 행위를 하지 않아야  한다.